[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.5.200.8
nan=PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ NA PIERWSZYM I DRUGIM PIĘTRZE BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W AMERYCE
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 10INSTALACJE TELETECHNICZNE	Przedmiar instalacji teletechnicznych - Zadanie 70051 Rozbiórka i budowa budynku nr 3 magazynowo - biurowego na potrzeby jednostki wojskowej w Gdańsku 
nfn=Jerzy Janiuk 10 PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE09
afn=ul. Rubinowa 211010-698  Olsztyn
nb=Przebudowa wybranych pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce
ab=Działka nr geod. 2/47, obręb 0001 Ameryka
ni=Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
ai=Ameryka 21, 11- 015 Olsztynek
br=teletechniczna
nk=Zbigniew Bardzicki	Teletechniczna
dt=10.2016r.
cpv=32235000-9	Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
cpv=32320000-2	Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
cpv=32420000-3	Urządzenia sieciowe
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1980]
ty=M	0
na=Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej rozdzielczość 2 MP - 1920×1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@(F2.0, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm /F2.0 , kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE - DS-2CD2120F-I(2.8mm) lub równoważna	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 1979]
ty=M	0
na=Monitor 24" Full HD 1080p - IIyama Prolite E2473HS-GB1 lub równoważny	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 1976]
ty=M	0
na=Rejestrator NVR 8 kanałów IP wyposażony w switch PoE - Hikvision DS-7608NI-E2/8P/A lub równoważny	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 1988]
ty=M	0
na=Przewód HDMI 15 m	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 2002]
ty=M	0
na=Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 2TB SATA III 6Gb/s 64MB WD20PURX lub równoważny	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 2003]
ty=M	0
na=Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8-portowe - Ewimar PTF-8R-PRO/PoE lub równoważne	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 2004]
ty=M	0
na=Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4-portowe - Ewimar PTF-4-PRO/PoE lub równoważne	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 2005]
ty=M	0
na=Pokrywa do paneli RACK Ewimar PTU / PTF	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 1484]
ty=M	0
na=PCV 18mm - Rura PCV 18mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	52
il=52

[RMS ZEST 1996]
ty=M	0
na=Listwa elektroinstalacujna	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	52
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 1989]
ty=M	0
na=Obudowa do szafy RACK na zabezpieczenia przepięciowe Ewimar PTU/PTF lub równoważna	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 2001]
ty=M	0
na=Switch PoE 9-portowy - Pulsar RS98 lub równoważny	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 1974]
ty=M	0
na=Kabel U/UTP kat.5(e) 100MHz PVC	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	0		1	91,52
il=91,52

[RMS ZEST 1992]
ty=M	0
na=Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.5e 0,5m	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 1995]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	135
il=135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 385]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
il=69,25325

[RMS ZEST 393]
ty=M	0
na=przepust z rury z tworzywa sztucznego	0
id=at13001	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
wk=1	0
kz=4	-1		1	6,06
il=6,06

[RMS ZEST 415]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
wk=1	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=System telewizji przemysłowej CCTV
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2346
nu=1
cpv=45312000-7

[ELEMENT 2]
na=Prace przygotowawcze 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2347
nu=1.1

[POZYCJA]
id=2348
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-16	AT-13	0104-16	 z.sz. 2.2. 	1
mpn=1:0:091,10121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 80 mm - wysokość ponad 4 m - przepusty w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=6		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,05		1,05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 385]
nz=1,843	0	1,843
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=11,6109

[RMS 393]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=6,06

[RMS 415]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2564
nu=1.2

[POZYCJA]
id=2571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=50		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.05.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 385]
nz=0,442	0	0,442
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=22,1

[RMS 1996]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=52

[RMS 1995]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=135

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2572
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=50		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.05.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 385]
nz=0,1001	0	0,1001
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4,77975

[RMS 1484]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=52

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Ułożenie przewodów 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2371
nu=1.3

[POZYCJA]
id=2373
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Kabel U/UTP kat.5(e) 100MHz PVC
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=88		
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88					

[RMS 385]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=3,0976

[RMS 1974]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=91,52

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2349
nu=1.4

[POZYCJA]
id=2366
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch PoE 9-portowy - Pulsar RS98 lub równoważny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 385]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,27

[RMS 2001]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2616
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Obudowa do szafy RACK na zabezpieczenia przepięciowe Ewimar PTU/PTF lub równoważna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 385]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,27

[RMS 1989]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2621
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8-portowe - Ewimar PTF-8R-PRO/PoE lub równoważne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 385]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,27

[RMS 2003]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4-portowe - Ewimar PTF-4-PRO/PoE lub równoważne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 385]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,27

[RMS 2004]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Pokrywa do paneli RACK Ewimar PTU / PTF
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2		
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 385]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,54

[RMS 2005]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[RMS 415]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2562
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.5e 0,5m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=5		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 385]
nz=0,081	0	0,081
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0,405

[RMS 1992]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=5

[RMS 415]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=0

[POZYCJA]
id=2369
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator NVR 8 kanałów IP wyposażony w switch PoE - Hikvision DS-7608NI-E2/8P/A lub równoważny, Dysk HDD 3,5” Western Digital PURPLE 2TB SATA III 6Gb/s 64MB WD20PURX lub równoważny szt. 2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 385]
nz=2,87	0	2,87
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2,87

[RMS 1976]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 2002]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=2

[POZYCJA]
id=2558
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - Monitor 24" Full HD 1080p - IIyama Prolite E2473HS-GB1 lub równoważny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 385]
nz=1,93	0	1,93
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1,93

[RMS 1979]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[RMS 1988]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=1

[POZYCJA]
id=2355
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej rozdzielczość 2 MP - 1920×1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@(F2.0, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm /F2.0 , kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE - DS-2CD2120F-I(2.8mm) lub równoważna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=4		
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 385]
nz=3,36	0	3,36
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=13,44

[RMS 1980]
nz=1	0	1,0
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=4

[POZYCJA]
id=2361
pd=	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=4		
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=T.02.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 385]
nz=1,85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
run=0	-1	0
il=7,4

